{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":7,"rows_kept":107,"merged":[[1,0,1,2],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,0,3,2],[3,3,3,4],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[5,0,5,2],[5,3,5,4],[6,0,6,4],[13,0,14,255],[15,0,16,3],[39,0,39,6],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,54,0],[52,1,54,1],[55,0,57,0],[55,1,57,1],[58,0,60,0],[58,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[68,0,69,3],[88,0,88,3],[98,0,98,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["监控机"]
["网络",null,null,"操作系统与数据库"]
["IP:10.10.10.1"]
["子网掩码:10.10.10.1"]
["网关:10.10.10.1"]
[]
["面板后","设备"]
["COM1","短信猫"]
["COM2"]
["PCI插槽1","语音卡"]
["PCI插槽2"]
["PCI插槽3"]
[]
[]
["STU2000 : 192.168.1.111"]
[]
["AI1"]
["AI2"]
["AI3"]
["AI4"]
["AI5"]
["AI6"]
["AI7"]
["AI8"]
["DI1","漏水","接常开","正常值为1"]
["DI2"]
["DI3"]
["DI4"]
["DI5"]
["DI6"]
["DI7"]
["DI8"]
["DO1"]
["DO2"]
["DO3"]
["DO4"]
["DO5"]
["D06"]
[]
["主机房CP-118"]
["物理串口号","VCOM","设备名称","协议类型","动态库","配置文件","串口参数"]
["COM1","COM1","温湿度1","ModbusRtu","modbusrtu.dll",null,"9600,N-8-1"]
[null,null,"温湿度2"]
[null,null,"温湿度3"]
[null,null,"温湿度4"]
["COM2","COM2","漏水"]
[]
[]
["COM3","COM3","配电柜1"]
[]
[]
["COM4","COM4","配电柜2"]
[]
[]
["COM5","COM5","空调1"]
[null,null,"空调2"]
[null,null,"空调3"]
["COM6","COM6","FM200-1"]
[null,null,"FM200-2"]
[]
["COM7","COM7","newave UPS1"]
[]
[]
["COM8","COM8","newave UPS2"]
[]
[]
[]
["VCOM3 : 宏格7053"]
[]
["干接点","所接设备","报警状态值"]
["DI1","漏水",1]
["DI2"]
["DI3"]
["DI4"]
["DI5"]
["DI6"]
["DI7"]
["DI8"]
["DI9"]
["DI10"]
["DI11"]
["DI12"]
["DI13"]
["DI14"]
["DI15"]
["DI16"]
[]
["Vcom : 宏格70**"]
["干接点","所接设备","报警状态值"]
["DI1","漏水",1]
["DI2"]
["DI3"]
["DI4"]
["DI5"]
["DI6"]
["DI7"]
["DI8"]
[]
["D01"]
["D02"]
["D03"]
["D04"]
["D05"]
["D06"]
["D07"]
["D08"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}